**Самоспасатель фильтрующий высокой эффективности одноразовый**

Предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы взрослых и детей старше 12 лет от воздействия токсичных продуктов горения, включая СО, опасных химических веществ (ОХВ), аэрозолей, радиоактивных веществ при экстренной эвакуации людей во время пожаров и других чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

**Применяется при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17%**

* при температуре окружающей среды от 0 до +60 °С – для защиты от токсичных продуктов горения
* при температуре от –40 до +60 °C – для защиты от ОХВ и радиоактивных веществ

Сохраняет свои защитные свойства после:

* воздействия температуры +200°С в течение 1 мин
* кратковременного воздействия открытого пламени с t°=(800±50) °С в течение 5 с
* теплового потока плотностью (8,5±0,5) кВт/кв.м в течение 3 мин

**Время защитного действия:** 30 минут универсальной и эффективной защиты.

**Габаритные размеры сумки:** 130×130×130 мм.
**Масса:** 780 г (с сумкой), 680 г (без сумки).

**ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 53261-2009
ТУ 2568-031-05795731-01**

**Примерный вес брутто :** 0.817 кг.
**Примерный объем брутто:** 0.003 м3.