Самоспасатель СПИ-25М

[КУПИТЬ В 1 КЛИК](https://navigator-siz.ru/catalog-product/organi-dihania/samospasateli/samospasateli-izolirusie/spi-25m/#contact_form)

В наличии

Самоспасатель пожарный изолирующий СПИ-25М производитель ООО «ЮЗСО»

**Самоспасатель пожарный изолирующий СПИ-25М** является самым современным и эффективным средством индивидуальной защиты органов дыхания.
**СПИ-25М** предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от продуктов горения, токсичных газов и других аварийных химически опасных веществ при эвакуации из высотных зданий, жилых домов, торговых комплексов, промышленных предприятий, больниц, интернатов и других объектов массового пребывания людей во время пожара и других чрезвычайных ситуациях.

**СПИ-25М** полностью защищает органы дыхания и зрения человека, изолируя от окружающей среды с недостатком или полным отсутствием кислорода и/или высоким содержанием опасных химических веществ, обеспечивая дыхание человека в автономном режиме. Кислород для дыхания поступает не из внешней среды, а выделяется внутри самоспасателя.

Эксклюзивная герметичная упаковка с обратным клапаном позволяет длительно хранить самоспасатель в состоянии полной готовности к применению без снижения качественных показателей самоспасателя, в отличии от других, аналогичных изделий. Небольшой вес и размеры изделия обеспечивают удобство эксплуатации.

**СПИ-25М** изготовлен из современных и качественных материалов, выдерживающих кратковременное воздействие открытого пламени с температурой 850оС. Конструкция проста и удобна для пользователя. Самоспасатель оснащен универсальным по размерам защитным колпаком яркого цвета, защищающим голову человека при кратковременном контакте с открытым пламенем. Колпак изготовлен с применением современных технологий, без склеивания и сшивания, что обеспечивает полную герметичность конструкции. Эргономичная полумаска плотно прилегает к лицу человека и обеспечивает комфортные условия использования и ведения переговоров. Инновационная конструкция самоспасателя исключает применение внешних ремней утяжки, усложняющих конструкцию. Широкое смотровое окно из прозрачного и гибкого материала обеспечивает полный визуальный контроль окружающей обстановки при эвакуации.

Самоспасатель не требует предварительного обучения и позволяет применять его людьми с бородой, объемной прической и/или очками.

Технические характеристики

|  |
| --- |
| Наименование |
| Время защитного действия:— в режиме ожидания помощи— в режиме тяжелой нагрузки— в режиме нагрузки средней тяжести |  до 80 минут8 минут25 минут |
| Масса рабочей части | не более 1,4 кг |
| Гарантийный срок хранения | не менее 5,5 лет |
| Минимальная температура срабатывания патрона |  Минус 20оС |
| Температура  вдыхаемой газо-воздушной смеси |  не более 50°С. |
| Габаритные размеры в упаковке:2) в сумке для переноски |  180х160х160 мм |

**СПИ-25М имеет:**

—  Обязательный сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) по ГОСТ Р 53260-2009;

—  Обязательный сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»